トランスポンダ仕様書（ver1.6）

2017.12.06


1. 機能

CubeSatに搭載し地上からの１４４MHｚ帯の信号を４３０MHｚ帯に変換し送出する。

また、１４４MHｚ帯の信号強度を記録しシリアルデータとしてTTLレベルで送出する。

1. 外形

80ｍｍ×80ｍｍ（基板サイズ）

1. 入出力コネクタ

DATA 用　SHコネクタ

　形名：BM04B-SRSS-TB（JST）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 信号名 | 電圧 | 方向 |
| 1 | トラポン電源 | 3.7V | N→T |
| 2 | RX | CMOS | N→T |
| 3 | TX | CMOS | N←T |
| 4 | グラウンド | － |  |

注：RX　トランスポンダ受信

　　TX　トランスポンダ送信

　　N　　衛星側機器

　　T　　トランスポンダ

1. 電源コネクタ

電源供給用　SHコネクタ

　形名：BM04B-SRSS-TB（JST）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 信号名 | 電圧 | 方向 |
| 1 | トラポン電源 | 3.7V | N→T |
| 2 | トラポン電源 | 3.7V | N→T |
| 3 | グラウンド | － |  |
| 4 | グラウンド | － |  |

**案**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **仕様** | **コマンド** |
| **データ収集間隔設定** | **10sec、1minごと** | **ita,itb　（デフォルトita）** |
| データ収集スタート | 収集開始・スタート時間 | sta |
| データ収集中止 |  | sto　（デフォルト） |
| データ取得 |  | get |
| PA部電源ON | 送信部PAの電源をON | txe(デフォルト) |
| PA部電源OFF | 送信部PAの電源をOFFし消費電流を抑える。トラポンとしては動作しないが電界強度測定は可能。 | txd |
| 状態監視 |  | ??? |

７）PA部電源OFF

①信号方向　　トラポン→衛星CPU

　②コマンド　　txd

③応答　 コマンドと同じ（txd）

送信部のPA(power　amp)の電源をOFFにする。トラポンは送信できないが、消費電力を低減させて、電界強度を取得できる。

８）状態監視とバージョン

①信号方向　　トラポン→衛星CPU

　②コマンド　　???

③応答　 トラポンの状態（1バイト）＋MPUの温度（2バイト）＋バージョン

トラポンの状態

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| PLL1 | PLL2 | ita/itb | txe | sta | - | - | - |

Bit7:PLL1がロック状態のとき（１）

Bit6:PLL２がロック状態のとき（１）

Bit5:itaのとき（０）、itbのとき（１）

Bit4:txe状態（PAがON）のとき（１）

Bit3:sta（データ収集中）のとき（１）

MPUの温度データ（ADC）と温度の換算式

VDD=3.3V

Mode=4

　補正値＝MPU内部の温度測定用のダイオードのバラつき

例　ADC=312

　Temperature　℃＝（0.659-VDD/mode（1-ADC/1024））/0.00132-40+補正値

　　　　　　　　　＝（0.659-3.3/4・（1-312/1024））/0.00132-40+補正値

　　　　　　　　　＝25+補正値

バージョンの初期値は“aa”

９）フローチャート

PLL　設定

電源供給

PLL　ロック

デフォルト　設定

N

Y

コマンド入力

Y

注1

N

ita or itb

時間間隔　設定

Y

sta or sto

測定開始　設定

Y

get or ???

測定データ出力

Y

電源制御

txe or txd

Y

　　注1：測定開始後は、ita,itb（時間間隔）の設定は受け付けない。

1. 高周波仕様　（変更有）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition | Min | Typical | Max | Unit |
| Supply Voltage | 3.3 | 3.5 | 3.55 | Vdc暫定値 |
| Standby Mode |  | 0.15 |  | A |
| Transmit High |  | 0.76 |  | A |
| TXD |  | 0.15 |  | A |
| Output Level Supply = 3.5V |  | 27 |  | dBm |
| Output Level Supply = 3.5V |  | 27 |  | dBm |
| Gain Supply = 3.5V | 130 |  |  | dBGain |
| Centre of bandpass |  |  |  |  |
| Temp = -20°C |  | 250 |  | Hz |
| Temp = +25C |  | 0 |  | Hz |
| Temp = +85°C |  | 250 |  | Hz |
| Vcc=3.5Vdc | -20 |  | 85 | °C |
| Input Frequency |  | 149.91 |  | MHz |
| Output Frequency |  | 435.9 |  | MHz |

以上